	TP 1.1
 le Simple Allumage

 en saillie avec moulure
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	2de BAC Pro MELEC 

Atelier - Réalisation


	Nom : 
	Note :
Commentaires :



	Prénom


	Date :
	Groupe :


	Connaissances associées 
	Ressources et outils professionnels :lecture de plans

	Durée
	6 heures


Objectif : Savoir câbler un Simple allumage en saillie avec utilisation de moulure 
Thème d’étude : Circuit d’éclairage de la chambre 1 du pavillon de M. Keastel
On donne :

· Le matériel nécessaire à la réalisation

· Les catalogues Legrand et Sarel

· Vos leçons sur les schémas, et les différents montages (L2 et L3)

· Le schéma d’implantation et la liste du matériel à compléter

· Le dossier pavillon 

	
	Travail demandé
	Evaluation
	Coefficient
	Note

	
	
	A
	B
	C
	D
	E
	
	

	1
	1 et 2 Etude des différents schémas 
	
	
	
	
	
	3
	

	2
	3 Liste du matériel et 

4 Méthode 
	
	
	
	
	
	2
	

	3
	Implantation Respect de la cotation 
	
	
	
	
	
	2
	

	4
	Respect des normes (section, couleurs etc. )
	
	
	
	
	
	2
	

	5
	Câblage
	
	
	
	
	
	3
	

	6
	Esthétique et propreté
	
	
	
	
	
	3
	

	7
	4 Fonctionnement
	
	
	
	
	
	3
	

	8
	Comportement
	
	
	
	
	
	2
	


Compétences :

	C4
	Compétences sur secteur bâtiment
	A
	EA
	NA

	T2.2
	 implanter, poser, installer les matériels électriques
	
	
	

	T2.3
	 câbler, raccorder les matériels électriques
	
	
	

	T2.6
	mener son activité de manièreéco-responsable
	
	
	

	Niveau 1 de la technicité de l’opération (niveau de simple de base)


1 Etude du schéma développé

Compléter ce schéma par la lettre correspondant à chaque fil et à chaque appareil.

Retrouvez :  
Ph , la phase




S, l’interrupteur




N, le neutre




L, la lampe




PE, le conducteur de protection

F, le fusible.

Surligner avec la couleur correspondante les fils utilisés
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2  Etude du schéma multifilaire et unifilaire

En vous aidant du schéma développé précédent vous devez :

-
Tracer le schéma multifilaire sur une feuille de papier libre
-
Tracer le schéma unifilaire sur une feuille de papier libre
-
Représenter les conducteurs entre les différents  matériels (bornes, interrupteur et


lampe) sur le schéma d’implantation ci-après. Vous utiliserez les couleurs Rouge 


Bleu et Vert (vertJaune) pour, la phase, le neutre et le conducteur de protection (PE)

Schéma d’implantation
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3 Liste du matériel

A l’aide des catalogues constructeur LEGRAND et SAREL trouver les références correspondant à chaque article et préciser la quantité nécessaire :

	Constructeur
	Désignation
	Conditionnement
	Référence
	Qté 

	LEGRAND
	Profilés DLPPLUS 32x12.5
	en longueur de 2,1m
	
	

	SAREL
	Té de dérivation pour DLPLUS 32x12.5
	
	
	1

	LEGRAND
	Coffret cache - bornes 4 modules
	
	
	1

	
	Cadre appareillages saillie 1 poste, horiz. ou vert., Pour DLPLUS 32x12,5
	
	
	1

	
	Mécanisme Va et Vient composable saillie 10A AX
	
	
	1

	LEGRAND
	Douille patère plexo E27
	
	
	1

	LEGRAND
	Disjoncteur Divisionnaire 10A Courbe c
	
	
	1


Lorsque l’ensemble de votre matériel est réuni,  c’est parti …
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4 Méthode de travail

1. Placez votre planche sur le plan de travail

2. Repérez sur le schéma d’implantation les différentes cotes qui vous sont nécessaires (les trais d’axes, etc.…).

3. Pour tracer les axes, prendre au minimum trois points puis avec une règle, tracez l’axe sur la planche sur toute la longueur qui vous est utile.

4. Implantez le matériel : coffret, interrupteurs, lampes en veillant à respecter les cotes.

5. Coupez les moulures à la cote souhaitée et les fixer sur les axes tracés précédemment. 

6. En vous aidant de votre schéma d’implantation, tirez les fils en respectant la section et la couleur. Laissez suffisamment de mou pour le câblage (20 cm), puis câblez les différents matériels.

Le respect de cette méthode de travail vous permet de gagner du temps et de l’énergie.

5  Réalisez…

5  Essais


Il est strictement interdit de mettre sous tension sans la présence du professeur

5.1 Premier essai

Le disjoncteur est en position OFF. Que se passe-t-il si on appuie sur l’interrupteur ?

________________________________________________________________________________________________________________________

5.2 Deuxième essai

Le disjoncteur est en position ON. Que se passe-t-il si on appuie sur l’interrupteur ?

________________________________________________________________________________________________________________________

Expliquez la signification des différentes indications figurant sur ce disjoncteur :
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Type de courbe : C
Tension 230 V4|

Courant assigne 16 A

Reference

Schemas :
pole N sectionne
pole Ph protege

® 06019

Pouvoir de coupure
NF EN 60-898 ou NF C 61-410

ka4

pUSTE T <

Les valeurs sont données
EN 60-439-1

Afin d'éviter d'avoir a utilis
bonne aération et écarter
ref. 044 40/41

=
9. INFLUENCE DE L’A

Tenue diélectrique (V)

Tension maxi de service (V)
Déclassement thermique a 3C

Zone ncannue





Que signifie 060019 ?

Que signifie la lettre C ?
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