Décimal > Binaire
Convertir 543D en binaire: 

1°) Quelle est la méthode?
{1:MULTICHOICE:=Division par 2 (entiers) et on garde les restes et le quotient  inférieurs ou égaux à 1~Multiplication par puissance de 2 suivant le rang et addition entre les rangs~Division par 8 (entiers) et on garde les restes et le quotient  inférieurs ou égaux à 7~Multiplication par puissance de 8 suivant le rang et addition entre les rangs~Association par paquet de trois bits puis conversion binaire décimal~Conversion individuelle de chaque symbole en paquet de trois bits~Division par 16 (entiers) et on garde les restes et le quotient  inférieurs ou égaux à 15~Multiplication par puissance de 16 suivant le rang et addition entre les rangs~Association par paquet de quatre bits puis conversion ~Conversion individuelle de chaque symbole en paquet de quatre bits~Ou exclusif entre Gn et Bn+1~Ou exclusif entre Bn et Bn+1~Conversion de la valeur absolue en binaire puis complément à deux~Application d’un complément à deux puis conversion binaire décimal négatif }

2°) Réponse: ..
par paquets de 4 bits (espace entre chaque, pas de 0 devant), début sur LSB
{1:SHORTANSWER:=10 0001 1111}
Convertir 627D en binaire:

1°) Quelle est la méthode?
{1:MULTICHOICE:=Division par 2 (entiers) et on garde les restes et le quotient  inférieurs ou égaux à 1~Multiplication par puissance de 2 suivant le rang et addition entre les rangs~Division par 8 (entiers) et on garde les restes et le quotient  inférieurs ou égaux à 7~Multiplication par puissance de 8 suivant le rang et addition entre les rangs~Association par paquet de trois bits puis conversion binaire décimal~Conversion individuelle de chaque symbole en paquet de trois bits~Division par 16 (entiers) et on garde les restes et le quotient  inférieurs ou égaux à 15~Multiplication par puissance de 16 suivant le rang et addition entre les rangs~Association par paquet de quatre bits puis conversion ~Conversion individuelle de chaque symbole en paquet de quatre bits~Ou exclusif entre Gn et Bn+1~Ou exclusif entre Bn et Bn+1~Conversion de la valeur absolue en binaire puis complément à deux~Application d’un complément à deux puis conversion binaire décimal négatif }

2°) Réponse: ..
par paquets de 4 bits(espace entre chaque, pas de 0 devant), début sur LSB
{1:SHORTANSWER:= 10 0111 0011}

Convertir 198D en binaire:

1°) Quelle est la méthode?
{1:MULTICHOICE:=Division par 2 (entiers) et on garde les restes et le quotient  inférieurs ou égaux à 1~Multiplication par puissance de 2 suivant le rang et addition entre les rangs~Division par 8 (entiers) et on garde les restes et le quotient  inférieurs ou égaux à 7~Multiplication par puissance de 8 suivant le rang et addition entre les rangs~Association par paquet de trois bits puis conversion binaire décimal~Conversion individuelle de chaque symbole en paquet de trois bits~Division par 16 (entiers) et on garde les restes et le quotient  inférieurs ou égaux à 15~Multiplication par puissance de 16 suivant le rang et addition entre les rangs~Association par paquet de quatre bits puis conversion ~Conversion individuelle de chaque symbole en paquet de quatre bits~Ou exclusif entre Gn et Bn+1~Ou exclusif entre Bn et Bn+1~Conversion de la valeur absolue en binaire puis complément à deux~Application d’un complément à deux puis conversion binaire décimal négatif }

2°) Réponse: ..
par paquets de 4 bits(espace entre chaque, pas de 0 devant), début sur LSB
{1:SHORTANSWER:= 1100 0110}

Convertir 237D en binaire:

1°) Quelle est la méthode?
{1:MULTICHOICE:=Division par 2 (entiers) et on garde les restes et le quotient  inférieurs ou égaux à 1~Multiplication par puissance de 2 suivant le rang et addition entre les rangs~Division par 8 (entiers) et on garde les restes et le quotient  inférieurs ou égaux à 7~Multiplication par puissance de 8 suivant le rang et addition entre les rangs~Association par paquet de trois bits puis conversion binaire décimal~Conversion individuelle de chaque symbole en paquet de trois bits~Division par 16 (entiers) et on garde les restes et le quotient  inférieurs ou égaux à 15~Multiplication par puissance de 16 suivant le rang et addition entre les rangs~Association par paquet de quatre bits puis conversion ~Conversion individuelle de chaque symbole en paquet de quatre bits~Ou exclusif entre Gn et Bn+1~Ou exclusif entre Bn et Bn+1~Conversion de la valeur absolue en binaire puis complément à deux~Application d’un complément à deux puis conversion binaire décimal négatif }

2°) Réponse: ..
par paquets de 4 bits(espace entre chaque, pas de 0 devant), début sur LSB
{1:SHORTANSWER:= 1110 1101}


Binaire >Décimal
Convertir 11 0111 1101B en Décimal:

1°) Quelle est la méthode?
{1:MULTICHOICE:Division par 2 (entiers) et on garde les restes et le quotient  inférieurs ou égaux à 1~=Multiplication par puissance de 2 suivant le rang et addition entre les rangs~Division par 8 (entiers) et on garde les restes et le quotient  inférieurs ou égaux à 7~Multiplication par puissance de 8 suivant le rang et addition entre les rangs~Association par paquet de trois bits puis conversion binaire décimal~Conversion individuelle de chaque symbole en paquet de trois bits~Division par 16 (entiers) et on garde les restes et le quotient  inférieurs ou égaux à 15~Multiplication par puissance de 16 suivant le rang et addition entre les rangs~Association par paquet de quatre bits puis conversion ~Conversion individuelle de chaque symbole en paquet de quatre bits~Ou exclusif entre Gn et Bn+1~Ou exclusif entre Bn et Bn+1~Conversion de la valeur absolue en binaire puis complément à deux~Application d’un complément à deux puis conversion binaire décimal négatif }

2°) Réponse: ..
{1:SHORTANSWER:= 893}
Convertir 10 1101 1010B en Décimal:

1°) Quelle est la méthode?
{1:MULTICHOICE:Division par 2 (entiers) et on garde les restes et le quotient  inférieurs ou égaux à 1~=Multiplication par puissance de 2 suivant le rang et addition entre les rangs~Division par 8 (entiers) et on garde les restes et le quotient  inférieurs ou égaux à 7~Multiplication par puissance de 8 suivant le rang et addition entre les rangs~Association par paquet de trois bits puis conversion binaire décimal~Conversion individuelle de chaque symbole en paquet de trois bits~Division par 16 (entiers) et on garde les restes et le quotient  inférieurs ou égaux à 15~Multiplication par puissance de 16 suivant le rang et addition entre les rangs~Association par paquet de quatre bits puis conversion ~Conversion individuelle de chaque symbole en paquet de quatre bits~Ou exclusif entre Gn et Bn+1~Ou exclusif entre Bn et Bn+1~Conversion de la valeur absolue en binaire puis complément à deux~Application d’un complément à deux puis conversion binaire décimal négatif }

2°) Réponse: ..
{1:SHORTANSWER:= 730}


Convertir 11 1011 1010B en Décimal:

1°) Quelle est la méthode?
{1:MULTICHOICE:Division par 2 (entiers) et on garde les restes et le quotient  inférieurs ou égaux à 1~=Multiplication par puissance de 2 suivant le rang et addition entre les rangs~Division par 8 (entiers) et on garde les restes et le quotient  inférieurs ou égaux à 7~Multiplication par puissance de 8 suivant le rang et addition entre les rangs~Association par paquet de trois bits puis conversion binaire décimal~Conversion individuelle de chaque symbole en paquet de trois bits~Division par 16 (entiers) et on garde les restes et le quotient  inférieurs ou égaux à 15~Multiplication par puissance de 16 suivant le rang et addition entre les rangs~Association par paquet de quatre bits puis conversion ~Conversion individuelle de chaque symbole en paquet de quatre bits~Ou exclusif entre Gn et Bn+1~Ou exclusif entre Bn et Bn+1~Conversion de la valeur absolue en binaire puis complément à deux~Application d’un complément à deux puis conversion binaire décimal négatif }

2°) Réponse: ..
{1:SHORTANSWER:= 954}



Convertir 10 0111 1011B en Décimal:

1°) Quelle est la méthode?
{1:MULTICHOICE:Division par 2 (entiers) et on garde les restes et le quotient  inférieurs ou égaux à 1~=Multiplication par puissance de 2 suivant le rang et addition entre les rangs~Division par 8 (entiers) et on garde les restes et le quotient  inférieurs ou égaux à 7~Multiplication par puissance de 8 suivant le rang et addition entre les rangs~Association par paquet de trois bits puis conversion binaire décimal~Conversion individuelle de chaque symbole en paquet de trois bits~Division par 16 (entiers) et on garde les restes et le quotient  inférieurs ou égaux à 15~Multiplication par puissance de 16 suivant le rang et addition entre les rangs~Association par paquet de quatre bits puis conversion ~Conversion individuelle de chaque symbole en paquet de quatre bits~Ou exclusif entre Gn et Bn+1~Ou exclusif entre Bn et Bn+1~Conversion de la valeur absolue en binaire puis complément à deux~Application d’un complément à deux puis conversion binaire décimal négatif }

2°) Réponse: ..
{1:SHORTANSWER:= 635}


Binaire > Octal
Convertir 1110111010B en Octal:

1°) Quelle est la méthode?
{1:MULTICHOICE:Division par 2 (entiers) et on garde les restes et le quotient  inférieurs ou égaux à 1~Multiplication par puissance de 2 suivant le rang et addition entre les rangs~Division par 8 (entiers) et on garde les restes et le quotient  inférieurs ou égaux à 7~Multiplication par puissance de 8 suivant le rang et addition entre les rangs~=Association par paquet de trois bits puis conversion binaire décimal~Conversion individuelle de chaque symbole en paquet de trois bits~Division par 16 (entiers) et on garde les restes et le quotient  inférieurs ou égaux à 15~Multiplication par puissance de 16 suivant le rang et addition entre les rangs~Association par paquet de quatre bits puis conversion ~Conversion individuelle de chaque symbole en paquet de quatre bits~Ou exclusif entre Gn et Bn+1~Ou exclusif entre Bn et Bn+1~Conversion de la valeur absolue en binaire puis complément à deux~Application d’un complément à deux puis conversion binaire décimal négatif }

2°) Réponse: ..
{1:SHORTANSWER:= 1672}
Convertir 101110011B en Octal:

1°) Quelle est la méthode?
{1:MULTICHOICE:Division par 2 (entiers) et on garde les restes et le quotient  inférieurs ou égaux à 1~Multiplication par puissance de 2 suivant le rang et addition entre les rangs~Division par 8 (entiers) et on garde les restes et le quotient  inférieurs ou égaux à 7~Multiplication par puissance de 8 suivant le rang et addition entre les rangs~=Association par paquet de trois bits puis conversion binaire décimal~Conversion individuelle de chaque symbole en paquet de trois bits~Division par 16 (entiers) et on garde les restes et le quotient  inférieurs ou égaux à 15~Multiplication par puissance de 16 suivant le rang et addition entre les rangs~Association par paquet de quatre bits puis conversion ~Conversion individuelle de chaque symbole en paquet de quatre bits~Ou exclusif entre Gn et Bn+1~Ou exclusif entre Bn et Bn+1~Conversion de la valeur absolue en binaire puis complément à deux~Application d’un complément à deux puis conversion binaire décimal négatif }

2°) Réponse: ..
{1:SHORTANSWER:= 563}


Convertir 10010110010B en Octal:

1°) Quelle est la méthode?
{1:MULTICHOICE:Division par 2 (entiers) et on garde les restes et le quotient  inférieurs ou égaux à 1~Multiplication par puissance de 2 suivant le rang et addition entre les rangs~Division par 8 (entiers) et on garde les restes et le quotient  inférieurs ou égaux à 7~Multiplication par puissance de 8 suivant le rang et addition entre les rangs~=Association par paquet de trois bits puis conversion binaire décimal~Conversion individuelle de chaque symbole en paquet de trois bits~Division par 16 (entiers) et on garde les restes et le quotient  inférieurs ou égaux à 15~Multiplication par puissance de 16 suivant le rang et addition entre les rangs~Association par paquet de quatre bits puis conversion ~Conversion individuelle de chaque symbole en paquet de quatre bits~Ou exclusif entre Gn et Bn+1~Ou exclusif entre Bn et Bn+1~Conversion de la valeur absolue en binaire puis complément à deux~Application d’un complément à deux puis conversion binaire décimal négatif }

2°) Réponse: ..
{1:SHORTANSWER:= 2264}



Convertir 100011101010B en Octal:

1°) Quelle est la méthode?
{1:MULTICHOICE:Division par 2 (entiers) et on garde les restes et le quotient  inférieurs ou égaux à 1~Multiplication par puissance de 2 suivant le rang et addition entre les rangs~Division par 8 (entiers) et on garde les restes et le quotient  inférieurs ou égaux à 7~Multiplication par puissance de 8 suivant le rang et addition entre les rangs~=Association par paquet de trois bits puis conversion binaire décimal~Conversion individuelle de chaque symbole en paquet de trois bits~Division par 16 (entiers) et on garde les restes et le quotient  inférieurs ou égaux à 15~Multiplication par puissance de 16 suivant le rang et addition entre les rangs~Association par paquet de quatre bits puis conversion ~Conversion individuelle de chaque symbole en paquet de quatre bits~Ou exclusif entre Gn et Bn+1~Ou exclusif entre Bn et Bn+1~Conversion de la valeur absolue en binaire puis complément à deux~Application d’un complément à deux puis conversion binaire décimal négatif }

2°) Réponse: ..
{1:SHORTANSWER:= 4352}


Octal > Binaire
Convertir 75318 en Binaire:

1°) Quelle est la méthode?
{1:MULTICHOICE:Division par 2 (entiers) et on garde les restes et le quotient  inférieurs ou égaux à 1~Multiplication par puissance de 2 suivant le rang et addition entre les rangs~Division par 8 (entiers) et on garde les restes et le quotient  inférieurs ou égaux à 7~Multiplication par puissance de 8 suivant le rang et addition entre les rangs~Association par paquet de trois bits puis conversion binaire décimal~=Conversion individuelle de chaque symbole en paquet de trois bits~Division par 16 (entiers) et on garde les restes et le quotient  inférieurs ou égaux à 15~Multiplication par puissance de 16 suivant le rang et addition entre les rangs~Association par paquet de quatre bits puis conversion ~Conversion individuelle de chaque symbole en paquet de quatre bits~Ou exclusif entre Gn et Bn+1~Ou exclusif entre Bn et Bn+1~Conversion de la valeur absolue en binaire puis complément à deux~Application d’un complément à deux puis conversion binaire décimal négatif }

2°) Réponse: ..
 par paquets de 3 bits entiers, (espace entre chaque),  début sur LSB
{1:SHORTANSWER:= 111 101 011 001}

Convertir 16728 en Binaire:

1°) Quelle est la méthode?
{1:MULTICHOICE:Division par 2 (entiers) et on garde les restes et le quotient  inférieurs ou égaux à 1~Multiplication par puissance de 2 suivant le rang et addition entre les rangs~Division par 8 (entiers) et on garde les restes et le quotient  inférieurs ou égaux à 7~Multiplication par puissance de 8 suivant le rang et addition entre les rangs~Association par paquet de trois bits puis conversion binaire décimal~=Conversion individuelle de chaque symbole en paquet de trois bits~Division par 16 (entiers) et on garde les restes et le quotient  inférieurs ou égaux à 15~Multiplication par puissance de 16 suivant le rang et addition entre les rangs~Association par paquet de quatre bits puis conversion ~Conversion individuelle de chaque symbole en paquet de quatre bits~Ou exclusif entre Gn et Bn+1~Ou exclusif entre Bn et Bn+1~Conversion de la valeur absolue en binaire puis complément à deux~Application d’un complément à deux puis conversion binaire décimal négatif }

2°) Réponse: ..
par paquets de 3 bits entiers, (espace entre chaque),  début sur LSB
{1:SHORTANSWER:= 001 110 111 010}

Convertir 63758 en Binaire:

1°) Quelle est la méthode?
{1:MULTICHOICE:Division par 2 (entiers) et on garde les restes et le quotient  inférieurs ou égaux à 1~Multiplication par puissance de 2 suivant le rang et addition entre les rangs~Division par 8 (entiers) et on garde les restes et le quotient  inférieurs ou égaux à 7~Multiplication par puissance de 8 suivant le rang et addition entre les rangs~Association par paquet de trois bits puis conversion binaire décimal~=Conversion individuelle de chaque symbole en paquet de trois bits~Division par 16 (entiers) et on garde les restes et le quotient  inférieurs ou égaux à 15~Multiplication par puissance de 16 suivant le rang et addition entre les rangs~Association par paquet de quatre bits puis conversion ~Conversion individuelle de chaque symbole en paquet de quatre bits~Ou exclusif entre Gn et Bn+1~Ou exclusif entre Bn et Bn+1~Conversion de la valeur absolue en binaire puis complément à deux~Application d’un complément à deux puis conversion binaire décimal négatif }

2°) Réponse: ..
par paquets de 3 bits entiers, (espace entre chaque),  début sur LSB
{1:SHORTANSWER:= 101 011 111 101}

Convertir 50748 en Binaire:

1°) Quelle est la méthode?
{1:MULTICHOICE:Division par 2 (entiers) et on garde les restes et le quotient  inférieurs ou égaux à 1~Multiplication par puissance de 2 suivant le rang et addition entre les rangs~Division par 8 (entiers) et on garde les restes et le quotient  inférieurs ou égaux à 7~Multiplication par puissance de 8 suivant le rang et addition entre les rangs~Association par paquet de trois bits puis conversion binaire décimal~=Conversion individuelle de chaque symbole en paquet de trois bits~Division par 16 (entiers) et on garde les restes et le quotient  inférieurs ou égaux à 15~Multiplication par puissance de 16 suivant le rang et addition entre les rangs~Association par paquet de quatre bits puis conversion ~Conversion individuelle de chaque symbole en paquet de quatre bits~Ou exclusif entre Gn et Bn+1~Ou exclusif entre Bn et Bn+1~Conversion de la valeur absolue en binaire puis complément à deux~Application d’un complément à deux puis conversion binaire décimal négatif }

2°) Réponse: ..
par paquets de 3 bits entiers, (espace entre chaque),  début sur LSB
{1:SHORTANSWER:= 101 000 111 100}


Octal > Décimal

Convertir 3458 en Décimal:

1°) Quelle est la méthode?
{1:MULTICHOICE:Division par 2 (entiers) et on garde les restes et le quotient  inférieurs ou égaux à 1~Multiplication par puissance de 2 suivant le rang et addition entre les rangs~Division par 8 (entiers) et on garde les restes et le quotient  inférieurs ou égaux à 7~=Multiplication par puissance de 8 suivant le rang et addition entre les rangs~Association par paquet de trois bits puis conversion binaire décimal~Conversion individuelle de chaque symbole en paquet de trois bits~Division par 16 (entiers) et on garde les restes et le quotient  inférieurs ou égaux à 15~Multiplication par puissance de 16 suivant le rang et addition entre les rangs~Association par paquet de quatre bits puis conversion ~Conversion individuelle de chaque symbole en paquet de quatre bits~Ou exclusif entre Gn et Bn+1~Ou exclusif entre Bn et Bn+1~Conversion de la valeur absolue en binaire puis complément à deux~Application d’un complément à deux puis conversion binaire décimal négatif }

2°) Réponse: ..
{1:SHORTANSWER:= 229}

Convertir 7618 en Décimal:

1°) Quelle est la méthode?
{1:MULTICHOICE:Division par 2 (entiers) et on garde les restes et le quotient  inférieurs ou égaux à 1~Multiplication par puissance de 2 suivant le rang et addition entre les rangs~Division par 8 (entiers) et on garde les restes et le quotient  inférieurs ou égaux à 7~=Multiplication par puissance de 8 suivant le rang et addition entre les rangs~Association par paquet de trois bits puis conversion binaire décimal~Conversion individuelle de chaque symbole en paquet de trois bits~Division par 16 (entiers) et on garde les restes et le quotient  inférieurs ou égaux à 15~Multiplication par puissance de 16 suivant le rang et addition entre les rangs~Association par paquet de quatre bits puis conversion ~Conversion individuelle de chaque symbole en paquet de quatre bits~Ou exclusif entre Gn et Bn+1~Ou exclusif entre Bn et Bn+1~Conversion de la valeur absolue en binaire puis complément à deux~Application d’un complément à deux puis conversion binaire décimal négatif }

2°) Réponse: ..
{1:SHORTANSWER:= 497}
Convertir 6528 en Décimal:

1°) Quelle est la méthode?
{1:MULTICHOICE:Division par 2 (entiers) et on garde les restes et le quotient  inférieurs ou égaux à 1~Multiplication par puissance de 2 suivant le rang et addition entre les rangs~Division par 8 (entiers) et on garde les restes et le quotient  inférieurs ou égaux à 7~=Multiplication par puissance de 8 suivant le rang et addition entre les rangs~Association par paquet de trois bits puis conversion binaire décimal~Conversion individuelle de chaque symbole en paquet de trois bits~Division par 16 (entiers) et on garde les restes et le quotient  inférieurs ou égaux à 15~Multiplication par puissance de 16 suivant le rang et addition entre les rangs~Association par paquet de quatre bits puis conversion ~Conversion individuelle de chaque symbole en paquet de quatre bits~Ou exclusif entre Gn et Bn+1~Ou exclusif entre Bn et Bn+1~Conversion de la valeur absolue en binaire puis complément à deux~Application d’un complément à deux puis conversion binaire décimal négatif }

2°) Réponse: ..
{1:SHORTANSWER:= 426}



Convertir 4738 en Décimal:

1°) Quelle est la méthode?
{1:MULTICHOICE:Division par 2 (entiers) et on garde les restes et le quotient  inférieurs ou égaux à 1~Multiplication par puissance de 2 suivant le rang et addition entre les rangs~Division par 8 (entiers) et on garde les restes et le quotient  inférieurs ou égaux à 7~=Multiplication par puissance de 8 suivant le rang et addition entre les rangs~Association par paquet de trois bits puis conversion binaire décimal~Conversion individuelle de chaque symbole en paquet de trois bits~Division par 16 (entiers) et on garde les restes et le quotient  inférieurs ou égaux à 15~Multiplication par puissance de 16 suivant le rang et addition entre les rangs~Association par paquet de quatre bits puis conversion ~Conversion individuelle de chaque symbole en paquet de quatre bits~Ou exclusif entre Gn et Bn+1~Ou exclusif entre Bn et Bn+1~Conversion de la valeur absolue en binaire puis complément à deux~Application d’un complément à deux puis conversion binaire décimal négatif }

2°) Réponse: ..
{1:SHORTANSWER:= 315}


Décimal > Octal
Convertir 523D en Octal:

1°) Quelle est la méthode?
{1:MULTICHOICE:Division par 2 (entiers) et on garde les restes et le quotient  inférieurs ou égaux à 1~Multiplication par puissance de 2 suivant le rang et addition entre les rangs~=Division par 8 (entiers) et on garde les restes et le quotient  inférieurs ou égaux à 7~Multiplication par puissance de 8 suivant le rang et addition entre les rangs~Association par paquet de trois bits puis conversion binaire décimal~Conversion individuelle de chaque symbole en paquet de trois bits~Division par 16 (entiers) et on garde les restes et le quotient  inférieurs ou égaux à 15~Multiplication par puissance de 16 suivant le rang et addition entre les rangs~Association par paquet de quatre bits puis conversion ~Conversion individuelle de chaque symbole en paquet de quatre bits~Ou exclusif entre Gn et Bn+1~Ou exclusif entre Bn et Bn+1~Conversion de la valeur absolue en binaire puis complément à deux~Application d’un complément à deux puis conversion binaire décimal négatif }

2°) Réponse: ..
{1:SHORTANSWER:= 1013}

Convertir 741D en Octal:

1°) Quelle est la méthode?
{1:MULTICHOICE:Division par 2 (entiers) et on garde les restes et le quotient  inférieurs ou égaux à 1~Multiplication par puissance de 2 suivant le rang et addition entre les rangs~=Division par 8 (entiers) et on garde les restes et le quotient  inférieurs ou égaux à 7~Multiplication par puissance de 8 suivant le rang et addition entre les rangs~Association par paquet de trois bits puis conversion binaire décimal~Conversion individuelle de chaque symbole en paquet de trois bits~Division par 16 (entiers) et on garde les restes et le quotient  inférieurs ou égaux à 15~Multiplication par puissance de 16 suivant le rang et addition entre les rangs~Association par paquet de quatre bits puis conversion ~Conversion individuelle de chaque symbole en paquet de quatre bits~Ou exclusif entre Gn et Bn+1~Ou exclusif entre Bn et Bn+1~Conversion de la valeur absolue en binaire puis complément à deux~Application d’un complément à deux puis conversion binaire décimal négatif }

2°) Réponse: ..
{1:SHORTANSWER:= 1347}



Convertir 609D en Octal:

1°) Quelle est la méthode?
{1:MULTICHOICE:Division par 2 (entiers) et on garde les restes et le quotient  inférieurs ou égaux à 1~Multiplication par puissance de 2 suivant le rang et addition entre les rangs~=Division par 8 (entiers) et on garde les restes et le quotient  inférieurs ou égaux à 7~Multiplication par puissance de 8 suivant le rang et addition entre les rangs~Association par paquet de trois bits puis conversion binaire décimal~Conversion individuelle de chaque symbole en paquet de trois bits~Division par 16 (entiers) et on garde les restes et le quotient  inférieurs ou égaux à 15~Multiplication par puissance de 16 suivant le rang et addition entre les rangs~Association par paquet de quatre bits puis conversion ~Conversion individuelle de chaque symbole en paquet de quatre bits~Ou exclusif entre Gn et Bn+1~Ou exclusif entre Bn et Bn+1~Conversion de la valeur absolue en binaire puis complément à deux~Application d’un complément à deux puis conversion binaire décimal négatif }

2°) Réponse: ..
{1:SHORTANSWER:= 1141}
Convertir 807D en Octal:

1°) Quelle est la méthode?
{1:MULTICHOICE:Division par 2 (entiers) et on garde les restes et le quotient  inférieurs ou égaux à 1~Multiplication par puissance de 2 suivant le rang et addition entre les rangs~=Division par 8 (entiers) et on garde les restes et le quotient  inférieurs ou égaux à 7~Multiplication par puissance de 8 suivant le rang et addition entre les rangs~Association par paquet de trois bits puis conversion binaire décimal~Conversion individuelle de chaque symbole en paquet de trois bits~Division par 16 (entiers) et on garde les restes et le quotient  inférieurs ou égaux à 15~Multiplication par puissance de 16 suivant le rang et addition entre les rangs~Association par paquet de quatre bits puis conversion ~Conversion individuelle de chaque symbole en paquet de quatre bits~Ou exclusif entre Gn et Bn+1~Ou exclusif entre Bn et Bn+1~Conversion de la valeur absolue en binaire puis complément à deux~Application d’un complément à deux puis conversion binaire décimal négatif }

2°) Réponse: ..
{1:SHORTANSWER:= 1447}




Binaire > Hexadécimal

Convertir 1101111011010B en Hexadécimal:

1°) Quelle est la méthode?
{1:MULTICHOICE:Division par 2 (entiers) et on garde les restes et le quotient  inférieurs ou égaux à 1~Multiplication par puissance de 2 suivant le rang et addition entre les rangs~Division par 8 (entiers) et on garde les restes et le quotient  inférieurs ou égaux à 7~Multiplication par puissance de 8 suivant le rang et addition entre les rangs~Association par paquet de trois bits puis conversion binaire décimal~Conversion individuelle de chaque symbole en paquet de trois bits~Division par 16 (entiers) et on garde les restes et le quotient  inférieurs ou égaux à 15~Multiplication par puissance de 16 suivant le rang et addition entre les rangs~=Association par paquet de quatre bits puis conversion ~Conversion individuelle de chaque symbole en paquet de quatre bits~Ou exclusif entre Gn et Bn+1~Ou exclusif entre Bn et Bn+1~Conversion de la valeur absolue en binaire puis complément à deux~Application d’un complément à deux puis conversion binaire décimal négatif }

2°) Réponse: ..
{1:SHORTANSWER:= 1BDA}
Convertir 11101111101111B en Hexadécimal:

1°) Quelle est la méthode?
{1:MULTICHOICE:Division par 2 (entiers) et on garde les restes et le quotient  inférieurs ou égaux à 1~Multiplication par puissance de 2 suivant le rang et addition entre les rangs~Division par 8 (entiers) et on garde les restes et le quotient  inférieurs ou égaux à 7~Multiplication par puissance de 8 suivant le rang et addition entre les rangs~Association par paquet de trois bits puis conversion binaire décimal~Conversion individuelle de chaque symbole en paquet de trois bits~Division par 16 (entiers) et on garde les restes et le quotient  inférieurs ou égaux à 15~Multiplication par puissance de 16 suivant le rang et addition entre les rangs~=Association par paquet de quatre bits puis conversion ~Conversion individuelle de chaque symbole en paquet de quatre bits~Ou exclusif entre Gn et Bn+1~Ou exclusif entre Bn et Bn+1~Conversion de la valeur absolue en binaire puis complément à deux~Application d’un complément à deux puis conversion binaire décimal négatif }

2°) Réponse: ..
{1:SHORTANSWER:= 3BEF}

Convertir 1011100011011010B en Hexadécimal:

1°) Quelle est la méthode?
{1:MULTICHOICE:Division par 2 (entiers) et on garde les restes et le quotient  inférieurs ou égaux à 1~Multiplication par puissance de 2 suivant le rang et addition entre les rangs~Division par 8 (entiers) et on garde les restes et le quotient  inférieurs ou égaux à 7~Multiplication par puissance de 8 suivant le rang et addition entre les rangs~Association par paquet de trois bits puis conversion binaire décimal~Conversion individuelle de chaque symbole en paquet de trois bits~Division par 16 (entiers) et on garde les restes et le quotient  inférieurs ou égaux à 15~Multiplication par puissance de 16 suivant le rang et addition entre les rangs~=Association par paquet de quatre bits puis conversion ~Conversion individuelle de chaque symbole en paquet de quatre bits~Ou exclusif entre Gn et Bn+1~Ou exclusif entre Bn et Bn+1~Conversion de la valeur absolue en binaire puis complément à deux~Application d’un complément à deux puis conversion binaire décimal négatif }

2°) Réponse: ..
{1:SHORTANSWER:= B8DA}

Convertir 111110010010010B en Hexadécimal:

1°) Quelle est la méthode?
{1:MULTICHOICE:Division par 2 (entiers) et on garde les restes et le quotient  inférieurs ou égaux à 1~Multiplication par puissance de 2 suivant le rang et addition entre les rangs~Division par 8 (entiers) et on garde les restes et le quotient  inférieurs ou égaux à 7~Multiplication par puissance de 8 suivant le rang et addition entre les rangs~Association par paquet de trois bits puis conversion binaire décimal~Conversion individuelle de chaque symbole en paquet de trois bits~Division par 16 (entiers) et on garde les restes et le quotient  inférieurs ou égaux à 15~Multiplication par puissance de 16 suivant le rang et addition entre les rangs~=Association par paquet de quatre bits puis conversion ~Conversion individuelle de chaque symbole en paquet de quatre bits~Ou exclusif entre Gn et Bn+1~Ou exclusif entre Bn et Bn+1~Conversion de la valeur absolue en binaire puis complément à deux~Application d’un complément à deux puis conversion binaire décimal négatif }

2°) Réponse: ..
{1:SHORTANSWER:= 7C92}


Hexadécimal > Binaire
Convertir 7C3FH en Binaire:

1°) Quelle est la méthode?
{1:MULTICHOICE:Division par 2 (entiers) et on garde les restes et le quotient  inférieurs ou égaux à 1~Multiplication par puissance de 2 suivant le rang et addition entre les rangs~Division par 8 (entiers) et on garde les restes et le quotient  inférieurs ou égaux à 7~Multiplication par puissance de 8 suivant le rang et addition entre les rangs~Association par paquet de trois bits puis conversion binaire décimal~Conversion individuelle de chaque symbole en paquet de trois bits~Division par 16 (entiers) et on garde les restes et le quotient  inférieurs ou égaux à 15~Multiplication par puissance de 16 suivant le rang et addition entre les rangs~Association par paquet de quatre bits puis conversion ~=Conversion individuelle de chaque symbole en paquet de quatre bits~Ou exclusif entre Gn et Bn+1~Ou exclusif entre Bn et Bn+1~Conversion de la valeur absolue en binaire puis complément à deux~Application d’un complément à deux puis conversion binaire décimal négatif }

2°) Réponse: ..
par paquets de 4 bits entiers, (espace entre chaque),  début sur LSB
{1:SHORTANSWER:= 0111 1100 0011 1111}

Convertir BAC3H en Binaire:

1°) Quelle est la méthode?
{1:MULTICHOICE:Division par 2 (entiers) et on garde les restes et le quotient  inférieurs ou égaux à 1~Multiplication par puissance de 2 suivant le rang et addition entre les rangs~Division par 8 (entiers) et on garde les restes et le quotient  inférieurs ou égaux à 7~Multiplication par puissance de 8 suivant le rang et addition entre les rangs~Association par paquet de trois bits puis conversion binaire décimal~Conversion individuelle de chaque symbole en paquet de trois bits~Division par 16 (entiers) et on garde les restes et le quotient  inférieurs ou égaux à 15~Multiplication par puissance de 16 suivant le rang et addition entre les rangs~Association par paquet de quatre bits puis conversion ~=Conversion individuelle de chaque symbole en paquet de quatre bits~Ou exclusif entre Gn et Bn+1~Ou exclusif entre Bn et Bn+1~Conversion de la valeur absolue en binaire puis complément à deux~Application d’un complément à deux puis conversion binaire décimal négatif }

2°) Réponse: ..
par paquets de 4 bits entiers, (espace entre chaque),  début sur LSB
{1:SHORTANSWER:= 1011 1010 1100 0011}
Convertir ED79H en Binaire:

1°) Quelle est la méthode?
{1:MULTICHOICE:Division par 2 (entiers) et on garde les restes et le quotient  inférieurs ou égaux à 1~Multiplication par puissance de 2 suivant le rang et addition entre les rangs~Division par 8 (entiers) et on garde les restes et le quotient  inférieurs ou égaux à 7~Multiplication par puissance de 8 suivant le rang et addition entre les rangs~Association par paquet de trois bits puis conversion binaire décimal~Conversion individuelle de chaque symbole en paquet de trois bits~Division par 16 (entiers) et on garde les restes et le quotient  inférieurs ou égaux à 15~Multiplication par puissance de 16 suivant le rang et addition entre les rangs~Association par paquet de quatre bits puis conversion ~=Conversion individuelle de chaque symbole en paquet de quatre bits~Ou exclusif entre Gn et Bn+1~Ou exclusif entre Bn et Bn+1~Conversion de la valeur absolue en binaire puis complément à deux~Application d’un complément à deux puis conversion binaire décimal négatif }

2°) Réponse: ..
par paquets de 4 bits entiers, (espace entre chaque),  début sur LSB
{1:SHORTANSWER:= 1110 1101 0111 1001}

Convertir 9BE8H en Binaire:

1°) Quelle est la méthode?
{1:MULTICHOICE:Division par 2 (entiers) et on garde les restes et le quotient  inférieurs ou égaux à 1~Multiplication par puissance de 2 suivant le rang et addition entre les rangs~Division par 8 (entiers) et on garde les restes et le quotient  inférieurs ou égaux à 7~Multiplication par puissance de 8 suivant le rang et addition entre les rangs~Association par paquet de trois bits puis conversion binaire décimal~Conversion individuelle de chaque symbole en paquet de trois bits~Division par 16 (entiers) et on garde les restes et le quotient  inférieurs ou égaux à 15~Multiplication par puissance de 16 suivant le rang et addition entre les rangs~Association par paquet de quatre bits puis conversion ~=Conversion individuelle de chaque symbole en paquet de quatre bits~Ou exclusif entre Gn et Bn+1~Ou exclusif entre Bn et Bn+1~Conversion de la valeur absolue en binaire puis complément à deux~Application d’un complément à deux puis conversion binaire décimal négatif }

2°) Réponse: ..
par paquets de 4 bits entiers, (espace entre chaque),  début sur LSB
{1:SHORTANSWER:= 1001 1011 1110 1000}



Hexadécimal >Décimal
Convertir CD7H en Décimal:

1°) Quelle est la méthode?
{1:MULTICHOICE:Division par 2 (entiers) et on garde les restes et le quotient  inférieurs ou égaux à 1~Multiplication par puissance de 2 suivant le rang et addition entre les rangs~Division par 8 (entiers) et on garde les restes et le quotient  inférieurs ou égaux à 7~Multiplication par puissance de 8 suivant le rang et addition entre les rangs~Association par paquet de trois bits puis conversion binaire décimal~Conversion individuelle de chaque symbole en paquet de trois bits~Division par 16 (entiers) et on garde les restes et le quotient  inférieurs ou égaux à 15~=Multiplication par puissance de 16 suivant le rang et addition entre les rangs~Association par paquet de quatre bits puis conversion ~Conversion individuelle de chaque symbole en paquet de quatre bits~Ou exclusif entre Gn et Bn+1~Ou exclusif entre Bn et Bn+1~Conversion de la valeur absolue en binaire puis complément à deux~Application d’un complément à deux puis conversion binaire décimal négatif }

2°) Réponse: ..
par paquets de 3 symboles, (espace entre chaque, pas de 0 devant),  
{1:SHORTANSWER:= 3 287}

Convertir AF9H en Décimal:

1°) Quelle est la méthode?
{1:MULTICHOICE:Division par 2 (entiers) et on garde les restes et le quotient  inférieurs ou égaux à 1~Multiplication par puissance de 2 suivant le rang et addition entre les rangs~Division par 8 (entiers) et on garde les restes et le quotient  inférieurs ou égaux à 7~Multiplication par puissance de 8 suivant le rang et addition entre les rangs~Association par paquet de trois bits puis conversion binaire décimal~Conversion individuelle de chaque symbole en paquet de trois bits~Division par 16 (entiers) et on garde les restes et le quotient  inférieurs ou égaux à 15~=Multiplication par puissance de 16 suivant le rang et addition entre les rangs~Association par paquet de quatre bits puis conversion ~Conversion individuelle de chaque symbole en paquet de quatre bits~Ou exclusif entre Gn et Bn+1~Ou exclusif entre Bn et Bn+1~Conversion de la valeur absolue en binaire puis complément à deux~Application d’un complément à deux puis conversion binaire décimal négatif }

2°) Réponse: ..
par paquets de 3 symboles, (espace entre chaque, pas de 0 devant),  
{1:SHORTANSWER:= 2 809}


Convertir F9EH en Décimal:

1°) Quelle est la méthode?
{1:MULTICHOICE:Division par 2 (entiers) et on garde les restes et le quotient  inférieurs ou égaux à 1~Multiplication par puissance de 2 suivant le rang et addition entre les rangs~Division par 8 (entiers) et on garde les restes et le quotient  inférieurs ou égaux à 7~Multiplication par puissance de 8 suivant le rang et addition entre les rangs~Association par paquet de trois bits puis conversion binaire décimal~Conversion individuelle de chaque symbole en paquet de trois bits~Division par 16 (entiers) et on garde les restes et le quotient  inférieurs ou égaux à 15~=Multiplication par puissance de 16 suivant le rang et addition entre les rangs~Association par paquet de quatre bits puis conversion ~Conversion individuelle de chaque symbole en paquet de quatre bits~Ou exclusif entre Gn et Bn+1~Ou exclusif entre Bn et Bn+1~Conversion de la valeur absolue en binaire puis complément à deux~Application d’un complément à deux puis conversion binaire décimal négatif }

2°) Réponse: ..
par paquets de 3 symboles, (espace entre chaque, pas de 0 devant),  
{1:SHORTANSWER:= 3 998}
Convertir 8752H en Décimal:

1°) Quelle est la méthode?
{1:MULTICHOICE:Division par 2 (entiers) et on garde les restes et le quotient  inférieurs ou égaux à 1~Multiplication par puissance de 2 suivant le rang et addition entre les rangs~Division par 8 (entiers) et on garde les restes et le quotient  inférieurs ou égaux à 7~Multiplication par puissance de 8 suivant le rang et addition entre les rangs~Association par paquet de trois bits puis conversion binaire décimal~Conversion individuelle de chaque symbole en paquet de trois bits~Division par 16 (entiers) et on garde les restes et le quotient  inférieurs ou égaux à 15~=Multiplication par puissance de 16 suivant le rang et addition entre les rangs~Association par paquet de quatre bits puis conversion ~Conversion individuelle de chaque symbole en paquet de quatre bits~Ou exclusif entre Gn et Bn+1~Ou exclusif entre Bn et Bn+1~Conversion de la valeur absolue en binaire puis complément à deux~Application d’un complément à deux puis conversion binaire décimal négatif }

2°) Réponse: ..
par paquets de 3 symboles, (espace entre chaque, pas de 0 devant),  
{1:SHORTANSWER:= 34 642}



Décimal > Hexadécimal
Convertir 1024D en Hexa:

1°) Quelle est la méthode?
{1:MULTICHOICE:Division par 2 (entiers) et on garde les restes et le quotient  inférieurs ou égaux à 1~Multiplication par puissance de 2 suivant le rang et addition entre les rangs~Division par 8 (entiers) et on garde les restes et le quotient  inférieurs ou égaux à 7~Multiplication par puissance de 8 suivant le rang et addition entre les rangs~Association par paquet de trois bits puis conversion binaire décimal~Conversion individuelle de chaque symbole en paquet de trois bits~Division par 16 (entiers) et on garde les restes et le quotient  inférieurs ou égaux à 15~=Multiplication par puissance de 16 suivant le rang et addition entre les rangs~Association par paquet de quatre bits puis conversion ~Conversion individuelle de chaque symbole en paquet de quatre bits~Ou exclusif entre Gn et Bn+1~Ou exclusif entre Bn et Bn+1~Conversion de la valeur absolue en binaire puis complément à deux~Application d’un complément à deux puis conversion binaire décimal négatif }

2°) Réponse: ..
{1:SHORTANSWER:= 400}

Convertir 5024D en Hexa:

1°) Quelle est la méthode?
{1:MULTICHOICE:Division par 2 (entiers) et on garde les restes et le quotient  inférieurs ou égaux à 1~Multiplication par puissance de 2 suivant le rang et addition entre les rangs~Division par 8 (entiers) et on garde les restes et le quotient  inférieurs ou égaux à 7~Multiplication par puissance de 8 suivant le rang et addition entre les rangs~Association par paquet de trois bits puis conversion binaire décimal~Conversion individuelle de chaque symbole en paquet de trois bits~Division par 16 (entiers) et on garde les restes et le quotient  inférieurs ou égaux à 15~=Multiplication par puissance de 16 suivant le rang et addition entre les rangs~Association par paquet de quatre bits puis conversion ~Conversion individuelle de chaque symbole en paquet de quatre bits~Ou exclusif entre Gn et Bn+1~Ou exclusif entre Bn et Bn+1~Conversion de la valeur absolue en binaire puis complément à deux~Application d’un complément à deux puis conversion binaire décimal négatif }

2°) Réponse: ..{1:SHORTANSWER:= 13A0}
Convertir 987D en Hexa:

1°) Quelle est la méthode?
{1:MULTICHOICE:Division par 2 (entiers) et on garde les restes et le quotient  inférieurs ou égaux à 1~Multiplication par puissance de 2 suivant le rang et addition entre les rangs~Division par 8 (entiers) et on garde les restes et le quotient  inférieurs ou égaux à 7~Multiplication par puissance de 8 suivant le rang et addition entre les rangs~Association par paquet de trois bits puis conversion binaire décimal~Conversion individuelle de chaque symbole en paquet de trois bits~Division par 16 (entiers) et on garde les restes et le quotient  inférieurs ou égaux à 15~=Multiplication par puissance de 16 suivant le rang et addition entre les rangs~Association par paquet de quatre bits puis conversion ~Conversion individuelle de chaque symbole en paquet de quatre bits~Ou exclusif entre Gn et Bn+1~Ou exclusif entre Bn et Bn+1~Conversion de la valeur absolue en binaire puis complément à deux~Application d’un complément à deux puis conversion binaire décimal négatif }

2°) Réponse: ..
{1:SHORTANSWER:= 3DB}



Convertir 3722D en Hexa:

1°) Quelle est la méthode?
{1:MULTICHOICE:Division par 2 (entiers) et on garde les restes et le quotient  inférieurs ou égaux à 1~Multiplication par puissance de 2 suivant le rang et addition entre les rangs~Division par 8 (entiers) et on garde les restes et le quotient  inférieurs ou égaux à 7~Multiplication par puissance de 8 suivant le rang et addition entre les rangs~Association par paquet de trois bits puis conversion binaire décimal~Conversion individuelle de chaque symbole en paquet de trois bits~Division par 16 (entiers) et on garde les restes et le quotient  inférieurs ou égaux à 15~=Multiplication par puissance de 16 suivant le rang et addition entre les rangs~Association par paquet de quatre bits puis conversion ~Conversion individuelle de chaque symbole en paquet de quatre bits~Ou exclusif entre Gn et Bn+1~Ou exclusif entre Bn et Bn+1~Conversion de la valeur absolue en binaire puis complément à deux~Application d’un complément à deux puis conversion binaire décimal négatif }

2°) Réponse: ..
{1:SHORTANSWER:= E8A}



Gray > binaire
Convertir 110111G en Binaire:

1°) Quelle est la méthode?
{1:MULTICHOICE:Division par 2 (entiers) et on garde les restes et le quotient  inférieurs ou égaux à 1~Multiplication par puissance de 2 suivant le rang et addition entre les rangs~Division par 8 (entiers) et on garde les restes et le quotient  inférieurs ou égaux à 7~Multiplication par puissance de 8 suivant le rang et addition entre les rangs~Association par paquet de trois bits puis conversion binaire décimal~Conversion individuelle de chaque symbole en paquet de trois bits~Division par 16 (entiers) et on garde les restes et le quotient  inférieurs ou égaux à 15~Multiplication par puissance de 16 suivant le rang et addition entre les rangs~Association par paquet de quatre bits puis conversion ~Conversion individuelle de chaque symbole en paquet de quatre bits~=Ou exclusif entre Gn et Bn+1~Ou exclusif entre Bn et Bn+1~Conversion de la valeur absolue en binaire puis complément à deux~Application d’un complément à deux puis conversion binaire décimal négatif }

2°) Réponse: ..
{1:SHORTANSWER:= 100101}
Convertir 1010110G en Binaire:

1°) Quelle est la méthode?
{1:MULTICHOICE:Division par 2 (entiers) et on garde les restes et le quotient  inférieurs ou égaux à 1~Multiplication par puissance de 2 suivant le rang et addition entre les rangs~Division par 8 (entiers) et on garde les restes et le quotient  inférieurs ou égaux à 7~Multiplication par puissance de 8 suivant le rang et addition entre les rangs~Association par paquet de trois bits puis conversion binaire décimal~Conversion individuelle de chaque symbole en paquet de trois bits~Division par 16 (entiers) et on garde les restes et le quotient  inférieurs ou égaux à 15~Multiplication par puissance de 16 suivant le rang et addition entre les rangs~Association par paquet de quatre bits puis conversion ~Conversion individuelle de chaque symbole en paquet de quatre bits~=Ou exclusif entre Gn et Bn+1~Ou exclusif entre Bn et Bn+1~Conversion de la valeur absolue en binaire puis complément à deux~Application d’un complément à deux puis conversion binaire décimal négatif }

2°) Réponse: ..
{1:SHORTANSWER:= 1100100}

Convertir 10101011G en Binaire:

1°) Quelle est la méthode?
{1:MULTICHOICE:Division par 2 (entiers) et on garde les restes et le quotient  inférieurs ou égaux à 1~Multiplication par puissance de 2 suivant le rang et addition entre les rangs~Division par 8 (entiers) et on garde les restes et le quotient  inférieurs ou égaux à 7~Multiplication par puissance de 8 suivant le rang et addition entre les rangs~Association par paquet de trois bits puis conversion binaire décimal~Conversion individuelle de chaque symbole en paquet de trois bits~Division par 16 (entiers) et on garde les restes et le quotient  inférieurs ou égaux à 15~Multiplication par puissance de 16 suivant le rang et addition entre les rangs~Association par paquet de quatre bits puis conversion ~Conversion individuelle de chaque symbole en paquet de quatre bits~=Ou exclusif entre Gn et Bn+1~Ou exclusif entre Bn et Bn+1~Conversion de la valeur absolue en binaire puis complément à deux~Application d’un complément à deux puis conversion binaire décimal négatif }

2°) Réponse: ..
{1:SHORTANSWER:= 11001101}
Convertir 1001110G en Binaire:

1°) Quelle est la méthode?
{1:MULTICHOICE:Division par 2 (entiers) et on garde les restes et le quotient  inférieurs ou égaux à 1~Multiplication par puissance de 2 suivant le rang et addition entre les rangs~Division par 8 (entiers) et on garde les restes et le quotient  inférieurs ou égaux à 7~Multiplication par puissance de 8 suivant le rang et addition entre les rangs~Association par paquet de trois bits puis conversion binaire décimal~Conversion individuelle de chaque symbole en paquet de trois bits~Division par 16 (entiers) et on garde les restes et le quotient  inférieurs ou égaux à 15~Multiplication par puissance de 16 suivant le rang et addition entre les rangs~Association par paquet de quatre bits puis conversion ~Conversion individuelle de chaque symbole en paquet de quatre bits~=Ou exclusif entre Gn et Bn+1~Ou exclusif entre Bn et Bn+1~Conversion de la valeur absolue en binaire puis complément à deux~Application d’un complément à deux puis conversion binaire décimal négatif }

2°) Réponse: ..
{1:SHORTANSWER:= 1110100}





Binaire  Gray
Convertir 1011110B en Gray:

1°) Quelle est la méthode?
{1:MULTICHOICE:Division par 2 (entiers) et on garde les restes et le quotient  inférieurs ou égaux à 1~Multiplication par puissance de 2 suivant le rang et addition entre les rangs~Division par 8 (entiers) et on garde les restes et le quotient  inférieurs ou égaux à 7~Multiplication par puissance de 8 suivant le rang et addition entre les rangs~Association par paquet de trois bits puis conversion binaire décimal~Conversion individuelle de chaque symbole en paquet de trois bits~Division par 16 (entiers) et on garde les restes et le quotient  inférieurs ou égaux à 15~Multiplication par puissance de 16 suivant le rang et addition entre les rangs~Association par paquet de quatre bits puis conversion ~Conversion individuelle de chaque symbole en paquet de quatre bits~Ou exclusif entre Gn et Bn+1~=Ou exclusif entre Bn et Bn+1~Conversion de la valeur absolue en binaire puis complément à deux~Application d’un complément à deux puis conversion binaire décimal négatif }

2°) Réponse: ..
{1:SHORTANSWER:= 1110001}
Convertir 1111011B en Gray:

1°) Quelle est la méthode?
{1:MULTICHOICE:Division par 2 (entiers) et on garde les restes et le quotient  inférieurs ou égaux à 1~Multiplication par puissance de 2 suivant le rang et addition entre les rangs~Division par 8 (entiers) et on garde les restes et le quotient  inférieurs ou égaux à 7~Multiplication par puissance de 8 suivant le rang et addition entre les rangs~Association par paquet de trois bits puis conversion binaire décimal~Conversion individuelle de chaque symbole en paquet de trois bits~Division par 16 (entiers) et on garde les restes et le quotient  inférieurs ou égaux à 15~Multiplication par puissance de 16 suivant le rang et addition entre les rangs~Association par paquet de quatre bits puis conversion ~Conversion individuelle de chaque symbole en paquet de quatre bits~Ou exclusif entre Gn et Bn+1~=Ou exclusif entre Bn et Bn+1~Conversion de la valeur absolue en binaire puis complément à deux~Application d’un complément à deux puis conversion binaire décimal négatif }

2°) Réponse: ..
{1:SHORTANSWER:= 1000110}

Convertir 11101010B en Gray:

1°) Quelle est la méthode?
{1:MULTICHOICE:Division par 2 (entiers) et on garde les restes et le quotient  inférieurs ou égaux à 1~Multiplication par puissance de 2 suivant le rang et addition entre les rangs~Division par 8 (entiers) et on garde les restes et le quotient  inférieurs ou égaux à 7~Multiplication par puissance de 8 suivant le rang et addition entre les rangs~Association par paquet de trois bits puis conversion binaire décimal~Conversion individuelle de chaque symbole en paquet de trois bits~Division par 16 (entiers) et on garde les restes et le quotient  inférieurs ou égaux à 15~Multiplication par puissance de 16 suivant le rang et addition entre les rangs~Association par paquet de quatre bits puis conversion ~Conversion individuelle de chaque symbole en paquet de quatre bits~Ou exclusif entre Gn et Bn+1~=Ou exclusif entre Bn et Bn+1~Conversion de la valeur absolue en binaire puis complément à deux~Application d’un complément à deux puis conversion binaire décimal négatif }

2°) Réponse: ..
{1:SHORTANSWER:= 10011111}

Convertir 11001111B en Gray:

1°) Quelle est la méthode?
{1:MULTICHOICE:Division par 2 (entiers) et on garde les restes et le quotient  inférieurs ou égaux à 1~Multiplication par puissance de 2 suivant le rang et addition entre les rangs~Division par 8 (entiers) et on garde les restes et le quotient  inférieurs ou égaux à 7~Multiplication par puissance de 8 suivant le rang et addition entre les rangs~Association par paquet de trois bits puis conversion binaire décimal~Conversion individuelle de chaque symbole en paquet de trois bits~Division par 16 (entiers) et on garde les restes et le quotient  inférieurs ou égaux à 15~Multiplication par puissance de 16 suivant le rang et addition entre les rangs~Association par paquet de quatre bits puis conversion ~Conversion individuelle de chaque symbole en paquet de quatre bits~Ou exclusif entre Gn et Bn+1~=Ou exclusif entre Bn et Bn+1~Conversion de la valeur absolue en binaire puis complément à deux~Application d’un complément à deux puis conversion binaire décimal négatif }

2°) Réponse: ..
{1:SHORTANSWER:= 10101000}


Bcd > Décimal
Convertir 011110010110BCD en Décimal:

1°) Quelle est la méthode?
{1:MULTICHOICE:Division par 2 (entiers) et on garde les restes et le quotient  inférieurs ou égaux à 1~Multiplication par puissance de 2 suivant le rang et addition entre les rangs~Division par 8 (entiers) et on garde les restes et le quotient  inférieurs ou égaux à 7~Multiplication par puissance de 8 suivant le rang et addition entre les rangs~Association par paquet de trois bits puis conversion binaire décimal~Conversion individuelle de chaque symbole en paquet de trois bits~Division par 16 (entiers) et on garde les restes et le quotient  inférieurs ou égaux à 15~Multiplication par puissance de 16 suivant le rang et addition entre les rangs~=Association par paquet de quatre bits puis conversion ~Conversion individuelle de chaque symbole en paquet de quatre bits~Ou exclusif entre Gn et Bn+1~Ou exclusif entre Bn et Bn+1~Conversion de la valeur absolue en binaire puis complément à deux~Application d’un complément à deux puis conversion binaire décimal négatif }

2°) Réponse: ..
{1:SHORTANSWER:= 796}
Convertir 000110000011BCD en Décimal:

1°) Quelle est la méthode?
{1:MULTICHOICE:Division par 2 (entiers) et on garde les restes et le quotient  inférieurs ou égaux à 1~Multiplication par puissance de 2 suivant le rang et addition entre les rangs~Division par 8 (entiers) et on garde les restes et le quotient  inférieurs ou égaux à 7~Multiplication par puissance de 8 suivant le rang et addition entre les rangs~Association par paquet de trois bits puis conversion binaire décimal~Conversion individuelle de chaque symbole en paquet de trois bits~Division par 16 (entiers) et on garde les restes et le quotient  inférieurs ou égaux à 15~Multiplication par puissance de 16 suivant le rang et addition entre les rangs~=Association par paquet de quatre bits puis conversion ~Conversion individuelle de chaque symbole en paquet de quatre bits~Ou exclusif entre Gn et Bn+1~Ou exclusif entre Bn et Bn+1~Conversion de la valeur absolue en binaire puis complément à deux~Application d’un complément à deux puis conversion binaire décimal négatif }

2°) Réponse: ..
{1:SHORTANSWER:= 183}

Convertir 0110100110000010BCD en Décimal:

1°) Quelle est la méthode?
{1:MULTICHOICE:Division par 2 (entiers) et on garde les restes et le quotient  inférieurs ou égaux à 1~Multiplication par puissance de 2 suivant le rang et addition entre les rangs~Division par 8 (entiers) et on garde les restes et le quotient  inférieurs ou égaux à 7~Multiplication par puissance de 8 suivant le rang et addition entre les rangs~Association par paquet de trois bits puis conversion binaire décimal~Conversion individuelle de chaque symbole en paquet de trois bits~Division par 16 (entiers) et on garde les restes et le quotient  inférieurs ou égaux à 15~Multiplication par puissance de 16 suivant le rang et addition entre les rangs~=Association par paquet de quatre bits puis conversion ~Conversion individuelle de chaque symbole en paquet de quatre bits~Ou exclusif entre Gn et Bn+1~Ou exclusif entre Bn et Bn+1~Conversion de la valeur absolue en binaire puis complément à deux~Application d’un complément à deux puis conversion binaire décimal négatif }

2°) Réponse: ..
{1:SHORTANSWER:= 6982}



Convertir 0111100001110011BCD en Décimal:

1°) Quelle est la méthode?
{1:MULTICHOICE:Division par 2 (entiers) et on garde les restes et le quotient  inférieurs ou égaux à 1~Multiplication par puissance de 2 suivant le rang et addition entre les rangs~Division par 8 (entiers) et on garde les restes et le quotient  inférieurs ou égaux à 7~Multiplication par puissance de 8 suivant le rang et addition entre les rangs~Association par paquet de trois bits puis conversion binaire décimal~Conversion individuelle de chaque symbole en paquet de trois bits~Division par 16 (entiers) et on garde les restes et le quotient  inférieurs ou égaux à 15~Multiplication par puissance de 16 suivant le rang et addition entre les rangs~=Association par paquet de quatre bits puis conversion ~Conversion individuelle de chaque symbole en paquet de quatre bits~Ou exclusif entre Gn et Bn+1~Ou exclusif entre Bn et Bn+1~Conversion de la valeur absolue en binaire puis complément à deux~Application d’un complément à deux puis conversion binaire décimal négatif }

2°) Réponse: ..
{1:SHORTANSWER:= 7873}



Décimal > BCD
Convertir 8543D en BCD :

1°) Quelle est la méthode?
{1:MULTICHOICE:Division par 2 (entiers) et on garde les restes et le quotient  inférieurs ou égaux à 1~Multiplication par puissance de 2 suivant le rang et addition entre les rangs~Division par 8 (entiers) et on garde les restes et le quotient  inférieurs ou égaux à 7~Multiplication par puissance de 8 suivant le rang et addition entre les rangs~Association par paquet de trois bits puis conversion binaire décimal~Conversion individuelle de chaque symbole en paquet de trois bits~Division par 16 (entiers) et on garde les restes et le quotient  inférieurs ou égaux à 15~Multiplication par puissance de 16 suivant le rang et addition entre les rangs~Association par paquet de quatre bits puis conversion ~=Conversion individuelle de chaque symbole en paquet de quatre bits~Ou exclusif entre Gn et Bn+1~Ou exclusif entre Bn et Bn+1~Conversion de la valeur absolue en binaire puis complément à deux~Application d’un complément à deux puis conversion binaire décimal négatif }

2°) Réponse: ..
par paquets de 4 bits entiers (espace entre chaque)
{1:SHORTANSWER:= 1000 0101 0100 0011}
Convertir 7627 D en BCD :

1°) Quelle est la méthode?
{1:MULTICHOICE:Division par 2 (entiers) et on garde les restes et le quotient  inférieurs ou égaux à 1~Multiplication par puissance de 2 suivant le rang et addition entre les rangs~Division par 8 (entiers) et on garde les restes et le quotient  inférieurs ou égaux à 7~Multiplication par puissance de 8 suivant le rang et addition entre les rangs~Association par paquet de trois bits puis conversion binaire décimal~Conversion individuelle de chaque symbole en paquet de trois bits~Division par 16 (entiers) et on garde les restes et le quotient  inférieurs ou égaux à 15~Multiplication par puissance de 16 suivant le rang et addition entre les rangs~Association par paquet de quatre bits puis conversion ~=Conversion individuelle de chaque symbole en paquet de quatre bits~Ou exclusif entre Gn et Bn+1~Ou exclusif entre Bn et Bn+1~Conversion de la valeur absolue en binaire puis complément à deux~Application d’un complément à deux puis conversion binaire décimal négatif }

2°) Réponse: ..
par paquets de 4 bits entiers (espace entre chaque)
{1:SHORTANSWER:= 0111 0110 0010 0111}
Convertir 7632 D en BCD :

1°) Quelle est la méthode?
{1:MULTICHOICE:Division par 2 (entiers) et on garde les restes et le quotient  inférieurs ou égaux à 1~Multiplication par puissance de 2 suivant le rang et addition entre les rangs~Division par 8 (entiers) et on garde les restes et le quotient  inférieurs ou égaux à 7~Multiplication par puissance de 8 suivant le rang et addition entre les rangs~Association par paquet de trois bits puis conversion binaire décimal~Conversion individuelle de chaque symbole en paquet de trois bits~Division par 16 (entiers) et on garde les restes et le quotient  inférieurs ou égaux à 15~Multiplication par puissance de 16 suivant le rang et addition entre les rangs~Association par paquet de quatre bits puis conversion ~=Conversion individuelle de chaque symbole en paquet de quatre bits~Ou exclusif entre Gn et Bn+1~Ou exclusif entre Bn et Bn+1~Conversion de la valeur absolue en binaire puis complément à deux~Application d’un complément à deux puis conversion binaire décimal négatif }

2°) Réponse: ..
par paquets de 4 bits entiers (espace entre chaque)
{1:SHORTANSWER:= 0111 0110 0011 0010}
Convertir 9016 D en BCD :

1°) Quelle est la méthode?
{1:MULTICHOICE:Division par 2 (entiers) et on garde les restes et le quotient  inférieurs ou égaux à 1~Multiplication par puissance de 2 suivant le rang et addition entre les rangs~Division par 8 (entiers) et on garde les restes et le quotient  inférieurs ou égaux à 7~Multiplication par puissance de 8 suivant le rang et addition entre les rangs~Association par paquet de trois bits puis conversion binaire décimal~Conversion individuelle de chaque symbole en paquet de trois bits~Division par 16 (entiers) et on garde les restes et le quotient  inférieurs ou égaux à 15~Multiplication par puissance de 16 suivant le rang et addition entre les rangs~Association par paquet de quatre bits puis conversion ~=Conversion individuelle de chaque symbole en paquet de quatre bits~Ou exclusif entre Gn et Bn+1~Ou exclusif entre Bn et Bn+1~Conversion de la valeur absolue en binaire puis complément à deux~Application d’un complément à deux puis conversion binaire décimal négatif }

2°) Réponse: ..
par paquets de 4 bits entiers (espace entre chaque)
{1:SHORTANSWER:= 1001 0000 0001 0110}



Décimal > binaire signé
Convertir -78 D en Binaire signé :

1°) Quelle est la méthode?
{1:MULTICHOICE:Division par 2 (entiers) et on garde les restes et le quotient  inférieurs ou égaux à 1~Multiplication par puissance de 2 suivant le rang et addition entre les rangs~Division par 8 (entiers) et on garde les restes et le quotient  inférieurs ou égaux à 7~Multiplication par puissance de 8 suivant le rang et addition entre les rangs~Association par paquet de trois bits puis conversion binaire décimal~Conversion individuelle de chaque symbole en paquet de trois bits~Division par 16 (entiers) et on garde les restes et le quotient  inférieurs ou égaux à 15~Multiplication par puissance de 16 suivant le rang et addition entre les rangs~Association par paquet de quatre bits puis conversion ~Conversion individuelle de chaque symbole en paquet de quatre bits~Ou exclusif entre Gn et Bn+1~Ou exclusif entre Bn et Bn+1~=Conversion de la valeur absolue en binaire puis complément à deux~Application d’un complément à deux puis conversion binaire décimal négatif }

2°) Réponse: ..
par paquets de 4 bits entiers (espace entre chaque)
{1:SHORTANSWER:= 1011 0010}
[bookmark: _GoBack]Convertir -91 D en Binaire signé :

1°) Quelle est la méthode?
{1:MULTICHOICE:Division par 2 (entiers) et on garde les restes et le quotient  inférieurs ou égaux à 1~Multiplication par puissance de 2 suivant le rang et addition entre les rangs~Division par 8 (entiers) et on garde les restes et le quotient  inférieurs ou égaux à 7~Multiplication par puissance de 8 suivant le rang et addition entre les rangs~Association par paquet de trois bits puis conversion binaire décimal~Conversion individuelle de chaque symbole en paquet de trois bits~Division par 16 (entiers) et on garde les restes et le quotient  inférieurs ou égaux à 15~Multiplication par puissance de 16 suivant le rang et addition entre les rangs~Association par paquet de quatre bits puis conversion ~Conversion individuelle de chaque symbole en paquet de quatre bits~Ou exclusif entre Gn et Bn+1~Ou exclusif entre Bn et Bn+1~=Conversion de la valeur absolue en binaire puis complément à deux~Application d’un complément à deux puis conversion binaire décimal négatif }

2°) Réponse: ..
par paquets de 4 bits entiers (espace entre chaque)
{1:SHORTANSWER:= 1010 0101}
Convertir -86 D en Binaire signé :

1°) Quelle est la méthode?
{1:MULTICHOICE:Division par 2 (entiers) et on garde les restes et le quotient  inférieurs ou égaux à 1~Multiplication par puissance de 2 suivant le rang et addition entre les rangs~Division par 8 (entiers) et on garde les restes et le quotient  inférieurs ou égaux à 7~Multiplication par puissance de 8 suivant le rang et addition entre les rangs~Association par paquet de trois bits puis conversion binaire décimal~Conversion individuelle de chaque symbole en paquet de trois bits~Division par 16 (entiers) et on garde les restes et le quotient  inférieurs ou égaux à 15~Multiplication par puissance de 16 suivant le rang et addition entre les rangs~Association par paquet de quatre bits puis conversion ~Conversion individuelle de chaque symbole en paquet de quatre bits~Ou exclusif entre Gn et Bn+1~Ou exclusif entre Bn et Bn+1~=Conversion de la valeur absolue en binaire puis complément à deux~Application d’un complément à deux puis conversion binaire décimal négatif }

2°) Réponse: ..
par paquets de 4 bits entiers (espace entre chaque)
{1:SHORTANSWER:= 1010 1010}

Convertir -125 D en Binaire signé :

1°) Quelle est la méthode?
{1:MULTICHOICE:Division par 2 (entiers) et on garde les restes et le quotient  inférieurs ou égaux à 1~Multiplication par puissance de 2 suivant le rang et addition entre les rangs~Division par 8 (entiers) et on garde les restes et le quotient  inférieurs ou égaux à 7~Multiplication par puissance de 8 suivant le rang et addition entre les rangs~Association par paquet de trois bits puis conversion binaire décimal~Conversion individuelle de chaque symbole en paquet de trois bits~Division par 16 (entiers) et on garde les restes et le quotient  inférieurs ou égaux à 15~Multiplication par puissance de 16 suivant le rang et addition entre les rangs~Association par paquet de quatre bits puis conversion ~Conversion individuelle de chaque symbole en paquet de quatre bits~Ou exclusif entre Gn et Bn+1~Ou exclusif entre Bn et Bn+1~=Conversion de la valeur absolue en binaire puis complément à deux~Application d’un complément à deux puis conversion binaire décimal négatif }

2°) Réponse: ..
par paquets de 4 bits entiers (espace entre chaque)
{1:SHORTANSWER:= 1000 0011}



Binaire signé décimal
Convertir 11110011BS en Décimal :

1°) Quelle est la méthode?
{1:MULTICHOICE:Division par 2 (entiers) et on garde les restes et le quotient  inférieurs ou égaux à 1~Multiplication par puissance de 2 suivant le rang et addition entre les rangs~Division par 8 (entiers) et on garde les restes et le quotient  inférieurs ou égaux à 7~Multiplication par puissance de 8 suivant le rang et addition entre les rangs~Association par paquet de trois bits puis conversion binaire décimal~Conversion individuelle de chaque symbole en paquet de trois bits~Division par 16 (entiers) et on garde les restes et le quotient  inférieurs ou égaux à 15~Multiplication par puissance de 16 suivant le rang et addition entre les rangs~Association par paquet de quatre bits puis conversion ~Conversion individuelle de chaque symbole en paquet de quatre bits~Ou exclusif entre Gn et Bn+1~Ou exclusif entre Bn et Bn+1~Conversion de la valeur absolue en binaire puis complément à deux~=Application d’un complément à deux puis conversion binaire décimal négatif }

2°) Réponse: ..
ne pas oublier le signe
{1:SHORTANSWER:= -13}
Convertir 10110010BS en Décimal :

1°) Quelle est la méthode?
{1:MULTICHOICE:Division par 2 (entiers) et on garde les restes et le quotient  inférieurs ou égaux à 1~Multiplication par puissance de 2 suivant le rang et addition entre les rangs~Division par 8 (entiers) et on garde les restes et le quotient  inférieurs ou égaux à 7~Multiplication par puissance de 8 suivant le rang et addition entre les rangs~Association par paquet de trois bits puis conversion binaire décimal~Conversion individuelle de chaque symbole en paquet de trois bits~Division par 16 (entiers) et on garde les restes et le quotient  inférieurs ou égaux à 15~Multiplication par puissance de 16 suivant le rang et addition entre les rangs~Association par paquet de quatre bits puis conversion ~Conversion individuelle de chaque symbole en paquet de quatre bits~Ou exclusif entre Gn et Bn+1~Ou exclusif entre Bn et Bn+1~Conversion de la valeur absolue en binaire puis complément à deux~=Application d’un complément à deux puis conversion binaire décimal négatif }

2°) Réponse: ..
ne pas oublier le signe
{1:SHORTANSWER:= -78}
Convertir 10011111BS en Décimal :

1°) Quelle est la méthode?
{1:MULTICHOICE:Division par 2 (entiers) et on garde les restes et le quotient  inférieurs ou égaux à 1~Multiplication par puissance de 2 suivant le rang et addition entre les rangs~Division par 8 (entiers) et on garde les restes et le quotient  inférieurs ou égaux à 7~Multiplication par puissance de 8 suivant le rang et addition entre les rangs~Association par paquet de trois bits puis conversion binaire décimal~Conversion individuelle de chaque symbole en paquet de trois bits~Division par 16 (entiers) et on garde les restes et le quotient  inférieurs ou égaux à 15~Multiplication par puissance de 16 suivant le rang et addition entre les rangs~Association par paquet de quatre bits puis conversion ~Conversion individuelle de chaque symbole en paquet de quatre bits~Ou exclusif entre Gn et Bn+1~Ou exclusif entre Bn et Bn+1~Conversion de la valeur absolue en binaire puis complément à deux~=Application d’un complément à deux puis conversion binaire décimal négatif }

2°) Réponse: ..
ne pas oublier le signe
{1:SHORTANSWER:= -97}
Convertir 11100000BS en Décimal :

1°) Quelle est la méthode?
{1:MULTICHOICE:Division par 2 (entiers) et on garde les restes et le quotient  inférieurs ou égaux à 1~Multiplication par puissance de 2 suivant le rang et addition entre les rangs~Division par 8 (entiers) et on garde les restes et le quotient  inférieurs ou égaux à 7~Multiplication par puissance de 8 suivant le rang et addition entre les rangs~Association par paquet de trois bits puis conversion binaire décimal~Conversion individuelle de chaque symbole en paquet de trois bits~Division par 16 (entiers) et on garde les restes et le quotient  inférieurs ou égaux à 15~Multiplication par puissance de 16 suivant le rang et addition entre les rangs~Association par paquet de quatre bits puis conversion ~Conversion individuelle de chaque symbole en paquet de quatre bits~Ou exclusif entre Gn et Bn+1~Ou exclusif entre Bn et Bn+1~Conversion de la valeur absolue en binaire puis complément à deux~=Application d’un complément à deux puis conversion binaire décimal négatif }

2°) Réponse: ..
ne pas oublier le signe
{1:SHORTANSWER:= -32}
Binaire signé positif décimal
Convertir 01110011BS en Décimal :

1°) Quelle est la méthode?
{1:MULTICHOICE:Division par 2 (entiers) et on garde les restes et le quotient  inférieurs ou égaux à 1~Multiplication par puissance de 2 suivant le rang et addition entre les rangs~Division par 8 (entiers) et on garde les restes et le quotient  inférieurs ou égaux à 7~Multiplication par puissance de 8 suivant le rang et addition entre les rangs~Association par paquet de trois bits puis conversion binaire décimal~Conversion individuelle de chaque symbole en paquet de trois bits~Division par 16 (entiers) et on garde les restes et le quotient  inférieurs ou égaux à 15~Multiplication par puissance de 16 suivant le rang et addition entre les rangs~Association par paquet de quatre bits puis conversion ~Conversion individuelle de chaque symbole en paquet de quatre bits~Ou exclusif entre Gn et Bn+1~Ou exclusif entre Bn et Bn+1~Conversion de la valeur absolue en binaire puis complément à deux~=Application d’un complément à deux puis conversion binaire décimal négatif }

2°) Réponse: ..
ne pas oublier le signe
{1:SHORTANSWER:= +115}
Convertir 01001111BS en Décimal :

1°) Quelle est la méthode?
{1:MULTICHOICE:Division par 2 (entiers) et on garde les restes et le quotient  inférieurs ou égaux à 1~Multiplication par puissance de 2 suivant le rang et addition entre les rangs~Division par 8 (entiers) et on garde les restes et le quotient  inférieurs ou égaux à 7~Multiplication par puissance de 8 suivant le rang et addition entre les rangs~Association par paquet de trois bits puis conversion binaire décimal~Conversion individuelle de chaque symbole en paquet de trois bits~Division par 16 (entiers) et on garde les restes et le quotient  inférieurs ou égaux à 15~Multiplication par puissance de 16 suivant le rang et addition entre les rangs~Association par paquet de quatre bits puis conversion ~Conversion individuelle de chaque symbole en paquet de quatre bits~Ou exclusif entre Gn et Bn+1~Ou exclusif entre Bn et Bn+1~Conversion de la valeur absolue en binaire puis complément à deux~=Application d’un complément à deux puis conversion binaire décimal négatif }

2°) Réponse: ..
ne pas oublier le signe
{1:SHORTANSWER:= +79}

