Les puissances
En continu :

En alternatif monophasé :



En triphasé :



Triangle des puissances :




Exercice : en triphasé
Vous travaillez pour une entreprise, et votre responsable de service veut avoir tous les renseignements sur les consommations de puissance de certaines installations


Le réseau d’alimentation est 230/400V 50Hz. 
Il y a cinq systèmes identiques avec 
3 moteurs triphasés chacun, dont les caractéristiques, sont: 
· M1 Pu=6kW;  = 0,7; cos  =0,8
· M2:I= 10A;  = 0,65; cos  =0,7
· M3  Pa=25kW  = 0,6; cos  =0,5
 On précise que Pu est la puissance utile (toujours indiquée sur la plaque signalétique du moteur).Pa est la puissance absorbée (pour un moteur électrique, P électrique fournie)
Le chauffage électrique à une puissance de 25kW.
Le réseau d’éclairage est composé de 50 luminaires de 4 tubes fluorescents de 40W avec un facteur de puissance de 0,75.


 




Pour M1 calculez:

PaM1=
 
QM1= 

avec Tg  =


SM1= 





Pour M2 calculez:

PaM2= 

SM2= 

QM2=

Avec sin  = 







Pour M3 calculez:

PuM3= 

SM3= 


QM3=




Pour le chauffage, calculez:

I =

Q = 

QE=

 Avec tg  = 
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