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Devis de garage 
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	2de BAC Pro ELEEC 

Atelier - Réalisation


	Savoirs              technologiques 
	S3 : Installations et équipements électriques  

S6 : Représentation graphique et modélisation

	Durée
	3 heures


Objectifs de la séance
· Etre capable de faire un devis  pour un chantier à partir d’un cahier des charges.
· Dessiner les schémas nécessaires au chiffrage du devis et à la préparation du chantier (schémas développés et unifilaires)

	
	Travail demandé
	Evaluation
	Coefficient
	Note

	
	
	A
	B
	C
	D
	E
	
	

	1
	Etude schéma
	
	
	
	
	
	4
	

	2
	Méthode de travail et

autonomie
	
	
	
	
	
	3
	

	3
	Choix de section

Liste de matériel
	
	
	
	
	
	3
	

	4
	Devis
	
	
	
	
	
	6
	

	5
	Comportement
	
	
	
	
	
	4
	


Compétences :

	C
	Compétences
	A
	EA
	NA

	1.3
	Décoder les documents relatifs à l’ouvrage
	
	
	

	2.2
	Compléter les plans et schémas, plannings et devis
	
	
	

	2.8
	Controller l’adéquation de la réalisation, le cahier des charges et les normes en vigueur
	
	
	

	5.2
	Etablir la liste des matériels électriques constituants de l’ouvrage.
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Cahier des charges
Le montage se fera en apparent avec des conduits de types IRL. Les appareils seront de marque Legrand (disjoncteurs, coffret) et de type PLEXO pour les prises, interrupteurs et douilles.
- Le coffret d’alimentation sera situé dans le garage.
- Le coffret d’alimentation ainsi que les interrupteurs seront placés à 1,2 m de hauteur du sol.
- La distance latérale entre le coffret et l’interrupteur sera de 50 cm.
- les prises sont à 40 cm du sol.
- La boite de dérivation sera placée 2 m de hauteur du sol.
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D’après le schéma architectural ci-dessous et le schéma d’implantation dessiner le schéma unifilaire du garage, sur le plan du garage (3D) ci - après.

Schéma architectural




Schéma d’implantation

Schémas unifilaire sur Plan du garage 3D


a) Choix de la section des conduits
A l’aide de votre schéma unifilaire déterminer le nombre de conducteurs ainsi que la section des conduits IRL suivants :

	Conduit
	Nombre et section

de conducteurs
	Section des conduits

IRL

IRL

	Conduit IRL prises


	
	

	Conduit IRL Interrupteurs 


	
	

	Conduit IRL points lumineux 


	
	

	Conduit IRL coffret énergie 


	
	


b) Liste de matériels
Ecrivez la liste des matériels nécessaire à la réalisation du chantier.
c) Devis

Liste de prix matériels Legrand

	Matériels
	Référence 
Catalogue Legrand
	Prix unitaire

HT Euros

	Douilles
	601 52

	13.8

	
	601 21
	2.98

	
	601 33
	2.1

	Interrupteurs Plexo IP 55
	916 07
	18

	
	916 05
	12

	
	916 71
	13.5

	Prises
	916 44
	3.8

	
	916 62
	7

	Coffrets cache bornes
	013 02
	6

	
	013 04
	8

	Disjoncteurs
	060 17
	19

	
	060 20
	20

	
	060 22
	24

	Boîte de dérivation Plexo 65x65x40
	922 05
	3

	Boîte de dérivation Plexo 80x80x45
	922 06
	3.5

	Boîte de dérivation Plexo 105x105x55
	922 07
	7

	Conducteur H07VU  4mm² - 100 m
	
	12

	Conducteur H07VU 2,5mm² - 100 m
	
	7

	Conducteur H07VU  1,5 mm² - 50m 
	
	6,5

	Conduit IRL  - 16mm      2m
	
	5

	Conduit IRL  - 20mm    2m
	
	6

	1 heure de main d’œuvre
	
	35


Temps de travail (main d’œuvre) pour la pause et le câblage des appareils:
- 1 prise 2P+T (16A)
1h
-
1 point d’éclairage 
1h




avec appareil de commande

-
Pose et câblage


coffret d’alimentation énergie
1h


Devis Matériels
	Matériel
	Référence
	Quantité
	Prix Unitaire

HT €
	Prix Total

HT €
	Prix Total

TTC €

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Total matériel
	
	
	
	
	


Devis Main d’œuvre

	Main d’œuvre montage et câblage 
matériels
	Quantité
	Prix Unitaire

HT €
	Prix Total

HT €
	Prix Total

TTC €

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Total main d’œuvre
	
	
	
	


Total devis

	
	Prix Total

HT €
	Prix Total

TTC €

	Total devis matériels et main d’œuvre


	
	





DESCRIPTIF DU CHANTIER





�





�





Vous êtes « patron » d’une petite entreprise d’électricité générale.     


Vous devez faire un devis pour la rénovation des circuits électriques d’un garage, suivant le schéma architectural donné page suivante. 











PREPARATION





P1





P2





L1





L2





S1





S2





	


	Points Lumineux	Prises et Interrupteurs








	Boîte de dérivation	Coffret d’alimentation énergie








2,4 m





3,5 m





0,5 m





12 m





4 m





4 m





4 m





4 m








LISTE DE MATERIELS ET DEVIS





�





Avec la liste de prix donnée ci-dessous, et le catalogue Legrand, faites un devis pour le chantier (matériel et main d’œuvre). 


Vous présenterez votre devis sous forme d’un tableau que vous complèterez en indiquant :  





Pour chaque matériel, la référence, la quantité (ou longueur), le prix unitaire HT (hors TVA), le prix total HT, le prix total  TTC (TVA comprise). 





Pour la main d’œuvre, le nombre heure, le prix unitaire de l’heure HT, le prix de l’heure total HT, le prix de l’heure total TTC.





Le prix total HT et le prix total TTC.











Note : La TVA  est de 20%











PRIX TTC  =  Prix HT x 1.2
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