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	2de BAC Pro ELEEC 

Atelier - Réalisation


	Nom : 
	Note :
Commentaires :



	Prénom
	Date :
	Groupe :


	Savoirs              technologiques 
	S3 : Installations et équipements électriques  

S6 : Représentation graphique et modélisation

	Durée
	6 heures


Objectifs : 
- Découverte du relais Jour / Nuit (son rôle et principe de commande), Décodage de schémas
- Mettre en œuvre  l’appareil (câblage)

On donne :
Thème d’étude : Circuit électrique

d’une lingerie 

[image: image2.wmf]- Le matériel nécessaire à la réalisation
- Le schéma d’implantation
- Un dossier ressource sur le relais Jour /nuit

- Le schéma architectural (ci - contre)
	
	Travail demandé
	Evaluation
	Coefficient
	Note

	
	
	A
	B
	C
	D
	E
	
	

	1
	Etude des différents schémas
	
	
	
	
	
	2
	

	2
	Méthode et Autonomie
	
	
	
	
	
	3
	

	3
	Implantation Respect de la cotation 
	
	
	
	
	
	2
	

	5
	Câblage
	
	
	
	
	
	4
	

	6
	Esthétique et propreté
	
	
	
	
	
	3
	

	7
	4 Fonctionnement
	
	
	
	
	
	3
	

	8
	Comportement
	
	
	
	
	
	3
	


Compétences :

	C

	Compétences
	A
	EA
	NA

	1.3
	Décoder les documents relatifs à l’ouvrage
	
	
	

	2.2
	Compléter les plans et schémas
	
	
	

	2.4
	Implanter les constituants d’un ouvrage
	
	
	

	2.5
	Poser les conduits, supports et conducteurs
	
	
	

	2.6
	Connecter les différents types de conducteurs
	
	
	


1 Problématique

L’énergie électrique coûte cher, et elle n’est pas forcément disponible pour tout le monde au même instant. EDF cherche à répartir la consommation d’électricité durant la journée et la nuit. Pour cela EDF propose des tarifs avec réduction du coût de l’énergie électrique durant la nuit :

C’est le cas du tarif Bleu avec option heures creuses. De 22H à 6H l’énergie électrique coûte 40% moins cher !

Il devient très économique d’utiliser l’énergie électrique pendant la nuit, quand cela est possible.

Exemple d’utilisation :
« Le cumulus » ou chauffe eau électrique
Il s’agit d’un appareil de production d’eau chaude sanitaire avec l’énergie électrique. 
Vous allez, dans le cadre de cette réalisation câbler les circuits électriques d’une lingerie où se trouve un cumulus. Celui -ci est raccordé électriquement à une prise 2P +T avec un relais Jour / Nuit 
Schéma développé du relais heure creuses / heures pleines:
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Notes :

- les bornes B4 et B5 seront reliées au contact du compteur actionné par EDF.

- Q2 est un disjoncteur magnéto – thermique qui protège la prise P1 à laquelle est branché le cumulus. (calibre identique à un circuit de prise)

- Q1 protège la bobine du relais et sera utilisé également pour protéger le circuit d’éclairage.
2 Etude du schéma développé

D’après le schéma architectural, compléter le schéma développé des différents circuits (éclairage et prise cumulus). 
[image: image4.wmf]
3  Etude des schémas unifilaire et d’implantation

En vous aidant du schéma développé précédent vous devez :

-
Tracer le schéma unifilaire sur une feuille de papier libre

-
Tracer le schéma multifilaire sur une feuille de papier libre
-
Représenter les conducteurs entre les différents  matériels 

4 Réalisation

Lorsque l’ensemble de votre matériel est réuni,  c’est parti …


5  Essais

Il est strictement interdit de mettre sous tension sans la présence du professeur

Schéma d’Implantation


Contact actionné par EDF 
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